OPIS TECHNICZNY do TERMOIZOLACJI części BUDYNKU (sala gimnastyczna) przy PUBLICZNYM GIMNAZJIU w Sobieniach- Jeziorach, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie i elewacja.

1. Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu i trzy dzielne z PCV 5-cio komorowego z obróbką osadzenia, podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej.
2. Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych ze styropianu frezowanego EPS 70-040 gr. 12 cm metodą lekko-mokrą z przygotowaniem starego podłoża pod ocieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne szczotkami drucianymi tynków istniejących oraz zmycie wodą myjką ciśnieniową wykończeniowego tynkiem akrylowym, na cokole tynkiem żywicznym.

OPRACOWAŁ:

Ludwik Błażejczyk